
UCHWAŁA NR …………
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia …………………
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała dla części obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Borowe Chrzczany i Gryki, Krzynowłoga Mała, Romany Fuszki, Romany Sebory, Rudno Kosiły

oraz Świniary 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 538), zgodnie z Uchwałą Nr XIII/62/2025 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała dla części obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Borowe Chrzczany i Gryki, Krzynowłoga Mała, Romany Fuszki, Romany Sebory, Rudno Kosiły oraz Świniary oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała przyjęto Uchwałą Nr L/246/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 czerwca 2023 roku, uchwala się, co następuje: 

§1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała dla części obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Borowe Chrzczany i Gryki, Krzynowłoga Mała, Romany Fuszki, Romany Sebory, Rudno Kosiły oraz Świniary, zwany dalej planem miejscowym.
2. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu miejscowego.

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) część tekstowa planu miejscowego, stanowiącej treść niniejszej uchwały;

2) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

4) dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§2
Ustala się następującą interpretację użytych symboli i pojęć:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu miejscowego, poza którą nie można sytuować budynków;

2) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw, rozporządzeń i akty prawa miejscowego;

3) teren – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem miejscowym oznaczony cyfrą i odrębnym symbolem literowym, wyodrębniony liniami rozgraniczającymi o różnym przeznaczeniu, charakteryzujący się określonym przeznaczeniem i jednolitymi zasadami zagospodarowania wynikającymi z ustaleń planu miejscowego.
§3
Na rysunku planu miejscowego określono następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenów oznaczone cyfrą i symbolem literowym;
5) wymiarowanie wyrażone w metrach.

§4
Ustala się następujące przeznaczenia terenu:

1) 1MN, 2MN, 3MN i 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) 1U i 2U – tereny usług;

3) 1MN-U, 2MN-U i 3MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług;
4) 1RZ, 2RZ, 3RZ, 4RZ i 5RZ – tereny zabudowy związanej z rolnictwem;

§5
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu miejscowego;

2) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy stosownie do przepisów odrębnych i przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu miejscowego;

§6
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem realizacji infrastruktury technicznej;

2) w granicach obszaru objętego planem miejscowym nie występują formy ochrony przyrody, 
o których mowa w przepisach odrębnych;

3) ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku:

a) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN i 4MN, zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dla terenów 1U i 2U – zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych,

c) dla terenów oznaczonych symbolem 1MN-U, 2MN-U i 3MN-U, zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych i jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
d) dla terenów 1RZ, 2RZ, 3RZ, 4RZ i 5RZ, zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów zabudowy zagrodowej;

4) ustala się zakaz lokalizacji zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii;
5) w stosunku do istniejących urządzeń melioracyjnych ustala się:

a) obowiązek ochrony, utrzymania i konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych, 
z możliwością ich odbudowy, rozbudowy, przebudowy, w tym przykrycia, skanalizowania lub zmiany przebiegu, w sposób zapewniający swobodny przepływ wód, stosownie do przepisów odrębnych, 

b) zakaz sytuowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od istniejących urządzeń melioracyjnych, 

c) zakaz realizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 3,0 m od istniejących urządzeń melioracyjnych,

d) zakaz wprowadzania odpadów, ścieków i innych zanieczyszczeń do urządzeń melioracyjnych,

e) dopuszcza się wykorzystanie urządzeń melioracyjnych jako odbiorników wód opadowych i roztopowych.
§7
Zasady kształtowania krajobrazu – nie występują potrzeba określenia.
§8
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – w granicach obszaru objętego planem miejscowego nie występują obszary i obiekty objęte formami ochrony zabytków oraz dobra kultury współczesnej.
§9

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – na obszarze planu miejscowego nie wyznacza się przestrzeni publicznych.

§10
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

§11
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: 

1) w granicach obszaru objętego planem miejscowym nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożone powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych;

2) w odniesieniu do obszaru objętego planem miejscowym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa nie wskazano krajobrazów priorytetowych;
3) w odniesieniu do obszaru objętego planem miejscowym w obowiązującym audycie krajobrazowym województwa nie wskazano krajobrazów priorytetowych.

§12
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy – nie występują potrzeba określenia. 
§13
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) w granicach obszaru objętego planem miejscowym dopuszcza się budowę, przebudowę sieci infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów budowlanych i urządzeń, obsługujących tereny objęte planem miejscowym w zakresie ustalonego w nim przeznaczenia terenu w sposób niekolidujący z tym przeznaczeniem oraz nie generującym nowego przeznaczenia terenu w związku z realizacją tejże infrastruktury, z zachowaniem przepisów odrębnych;
2) sieci, obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w §13 pkt 1 należy lokalizować pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny a wyznaczonymi w części graficznej planu miejscowego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

3) zasady określone w §13 pkt 2 nie dotyczą przyłączy oraz elementów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem obiektów budowlanych na działce budowlanej, które należy lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie zaopatrzenia wodę:

a) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub ujęcie własne,

b) ustala się minimalne parametry sieci wodociągowych – DN 80,

c) ustala się zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych stosownie do przepisów odrębnych;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub 
z indywidualnych źródeł energii,

b) ustala się, że indywidualne źródła energii będą wykorzystywały urządzenia kogeneracyjne lub odnawialne źródła energii, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) ustala się minimalne parametry sieci elektroenergetycznej – 0,4 kV i 15kV;

6) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i bytowych:

a) ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych i bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, indywidualnych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe,

b) ustala się minimalne parametry sieci kanalizacji sanitarnej – dla kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacyjnej – DN 150, a dla kanałów tłocznych – DN 50;

7) w zakresie odprowadzenia ścieków związanych z rolnictwem – na płyty obornikowe i do zbiornika na gnojówkę stosownie do przepisów odrębnych, dopuszcza się wykorzystanie ścieków związanych z rolnictwem, jako nawozy;
8) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub indywidualne źródła,

b) ustala się minimalne parametry sieci gazowej – DN 20,

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) ustala się, że indywidualne źródła ciepła będą zasilane: gazem, energią elektryczną, 
z odnawialnych źródeł energii lub innych – przy czym źródła, w których następuje spalanie paliw muszą spełniać wymogi zawarte w przepisach odrębnych, w tym z zakresu ochrony środowiska,

b) ustala się minimalne parametry sieci ciepłowniczej – DN 20;
10) w zakresie oprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) ustala się oprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej, rowów lub obiektów małej retencji,

b) ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni nieprzepuszczalnych parkingów do urządzeń retencyjnych lub retencyjno-infiltracyjnych – po ich uprzednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dla pozostałych terenów ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi w granicach własnej nieruchomości, przy czym odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi nie może odbywać się ze szkodą dla działek sąsiednich,

d) przy braku możliwości odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do ziemi dopuszcza się ich odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej na warunkach określonych w przepisach odrębnych i przy zastosowaniu urządzeń opóźniających ich odpływ do odbiornika,

e) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych lub roztopowych w otwartych lub zamkniętych zbiornikach retencyjnych lub w studniach chłonnych,

f) ustala się minimalne parametry sieci kanalizacji deszczowej – DN 300,

g) dopuszcza się na obszarze planu miejscowego lokalizowanie urządzeń służących odprowadzaniu lub gromadzeniu wód opadowych lub roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
11) obsługa komunikacyjna – z dróg publicznych przylegających do obszaru planu miejscowego, z dróg wewnętrznych przylegających do obszaru planu miejscowego i poprzez tereny przyległe.
§14
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie występuje potrzeba określenia.
§15
Stawka procentowa na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30% dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem miejscowym.
§16

Ustalenia szczegółowe dla terenów 1MN, 2MN, 3MN i 4MN:

1) przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,

b) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,80,

c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35%,

e) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 40%,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

· dla budynków – 12,0 m,

· dla infrastruktury technicznej – 12,0 m,

· dla pozostałych obiektów budowlanych – 6,0 m,

g) geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 50 do 450, w przypadku lokalizacji budynków przy granicy dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 50 do 450,
h) gabaryty obiektów:

· maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – 20 m,

· maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych w budynku – 2,

i) minimalna liczba miejsc do parkowania: 1 miejsce/1 lokal mieszkalny,

j) sposób realizacji miejsc do parkowania – utwardzone lub nieutwardzone, na własnej działce w granicach terenu, dopuszcza się realizacje miejsc do parkowania w budynku garażowym lub gospodarczo-garażowym, w części garażowej lub gospodarczo-garażowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

k) miejsca przeznaczone na parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – nie występuje potrzeba określenia,

3) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej – 1000 m2;

4) ustalenia zawarte w §16 pkt 3 nie dotyczą podziału nieruchomości związanych z budową sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) dopuszcza się wydzielenie działek niespełniających parametrów na powiększenie sąsiednich nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego oraz w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej;

6) w przypadku wszczęcia procedury scalenia i podziału nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolem 1MN, 2MN, 3MN i 4MN, ustala się następujące zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki –1000 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki – 20m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 450-1300;

7) ustalenia zawarte w §16 pkt 6 nie dotyczą scalenia i podziału nieruchomości związanych 
z budową sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§17
Ustalenia szczegółowe dla terenów 1U i 2U:

1) przeznaczenie terenu – tereny usług;
2) w ramach usług wyklucza się realizację usług handlu wielkopowierzchniowego, usług kultu religijnego;
3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,

b) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1,40,

c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 60%,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

· dla budynków – 12,0 m,

· dla infrastruktury technicznej – 12,0 m,

· dla pozostałych obiektów budowlanych – 6,0 m,

g) geometria dachów – dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe 
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 50 do 450,

h) gabaryty obiektów:

· maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – 40,0 m,

· maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych w budynku – 2,

i) minimalna liczba miejsc do parkowania: 1 miejsce/100 m2 powierzchni obiektów usługowych,

j) sposób realizacji miejsc do parkowania – utwardzone lub nieutwardzone, na własnej działce w granicach terenu, dopuszcza się realizacje miejsc do parkowania w budynku garażowym lub gospodarczo-garażowym, w części garażowej lub gospodarczo-garażowej budynku usługowego,

k) minimalna liczba miejsc do parkowania przeznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych 
w kartę parkingową:

· 1 miejsce, jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 1-20,

· 2 miejsca, jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 21-40,

· 3 miejsca, jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 41-100,

· 2% ogólnej liczby miejsc, jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi więcej niż 100,

4) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej – 2000 m2;

5) ustalenia zawarte w §16 pkt 4 nie dotyczą podziału nieruchomości związanych z budową sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

6) dopuszcza się wydzielenie działek niespełniających parametrów na powiększenie sąsiednich nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego oraz w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej;

7) w przypadku wszczęcia procedury scalenia i podziału nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolem 1U i 2U, ustala się następujące zasady oraz warunki scalania 
i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki – 2000 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki – 30 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 450-1300;

8) ustalenia zawarte w §17 pkt 7 nie dotyczą scalenia i podziału nieruchomości związanych 
z budową sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§18
Ustalenia szczegółowe dla terenów 1MN-U, 2MN-U i 3MN-U:

1) przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług; 
2) w ramach usług wyklucza się realizację usług handlu wielkopowierzchniowego, usług kultu religijnego;
3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,

b) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1,4,

c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%,

e) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 60%,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

· dla budynków – 12 m,

· dla infrastruktury technicznej – 12 m,

· dla pozostałych obiektów budowlanych – 6 m,

g) geometria dachów – dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe 
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 50 do 450,

h) gabaryty obiektów:

· maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – 30 m,

· maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych w budynku – 2,

i) minimalna liczba miejsc do parkowania:

· 1 miejsce/1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

· 1 miejsce/100 m2 powierzchni obiektów usługowych,

j) sposób realizacji miejsc do parkowania – utwardzone lub nieutwardzone, na własnej działce w granicach terenu, dopuszcza się realizacje miejsc do parkowania w budynku garażowym lub gospodarczo-garażowym, w części garażowej lub gospodarczo-garażowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku usługowego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami;
l) minimalna liczba miejsc do parkowania przeznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych 
w kartę parkingową w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami lub zabudowy usługowej:

· 1 miejsce, jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 1-20,

· 2 miejsca, jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 21-40,

· 3 miejsca, jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 41-100,

· 2% ogólnej liczby miejsc, jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi więcej niż 100,

4) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej – 2000 m2;

5) ustalenia zawarte w §18 pkt 4 nie dotyczą podziału nieruchomości związanych z budową sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

6) dopuszcza się wydzielenie działek niespełniających parametrów na powiększenie sąsiednich nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego oraz w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej;

7) w przypadku wszczęcia procedury scalenia i podziału nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolem 1MN-U, 2MN-U i 3MN-U, ustala się następujące zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki – 2000 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki – 30 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 450-1300;
8) ustalenia zawarte w §18 pkt 7 nie dotyczą scalenia i podziału nieruchomości związanych 
z budową sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§19
Ustalenia dla terenów 1RZ, 2RZ, 3RZ, 4RZ i 5RZ:

1) ustala się przeznaczenie terenu jako tereny zabudowy związanej z rolnictwem;

2) ustala się wykluczenie terenu wielkotowarowej produkcji rolnej;

3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na poziomie – 0,80,

b) ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na poziomie 0,01,

c) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 30%,

d) ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na poziomie 40%,

e) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

· dla budynków – 12,0 m,

· dla pozostałych obiektów związanych z rolnictwem – 25 m,

f) geometria dachów – dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe 
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 50 do 450,

g) ustala się maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w budynku,

h) ustala się minimum 1 miejsce do parkowania na 1 budynek mieszkalny w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej,

i) sposób realizacji miejsc do parkowania – utwardzone lub nieutwardzone, na własnej działce w granicach terenu, dopuszcza się realizacje miejsc do parkowania w budynku garażowym lub gospodarczo-garażowym, w części garażowej lub gospodarczo-garażowej budynku mieszkalnego, 

j) miejsca przeznaczone na parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – nie występuje potrzeba określenia.

§22
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§23
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§20
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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